串口说明：首位是说明位【1：实时重量 2：条形码】

实时重量：首位是1：  实时重量标识

          第二位：正负数标识，程序中会进行计算，最后计算实际重量的时候使用

四、五位：为8个字节的重量位，因为串口那边将32位数据进行拆分传输，分成了三个8字节的字符，因为24个字节已经满足了，系统需进行按位计算。

现在固定实时重量转化参数为22.5，计算最终重量的时候使用

条形码：首位为2，其他位置按照大于0进行取出，最终转化为ASCII码

存储数据：

当系统接收到条形码的时候，抓取重量数据，调用接口存储进数据库中。
